附件1：

陪伴椅技术配置要求

1、陪伴椅外型尺寸：1900\*620\*400mm

2、主要功能：收起是椅子，展开是可当床使用。

3、床面额定载荷为135kg。

4、外架采用φ38\*1.0mm优质冷轧钢管经专业弯制而成

5、椅面椅背采用蓝色人造皮革内衬30mm高弹海绵，睡枕采用80mm优质高弹海绵，使头部感到温馨和舒畅。

6、外架连接采用30\*50\*1.0mm优质冷轧矩管连接而成

7、内架采用φ25\*1.0优质冷轧钢管经专业折弯而成

8、整椅采用最新颖设计，色泽柔和高雅，便于清洁。