**附件1：**

**配置单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **配置 数量** | **备注** |
| 1 | 新式洗礼池及台面 | 个 | 3 | 婴儿洗澡池低部圆滑突起设计；给婴儿一防滑支撑点，防止婴儿在池内滑动，造成意外呛水，池内设计的曲线模型与婴儿后背完全贴合，让婴儿洗浴时保持舒适的姿势，台面设计与池为一整体，与豪华背板都采用面层为优质的A级PMMA高分子复合材料一体成型，具有抗压强度高，柔韧性好，耐候性优良；抗氧化，耐酸碱，表面光滑，易清洗（表面细菌残留量远远低于不锈钢，人造石，陶瓷盆和其他普通塑料），耐磨损，寿命长，防腐防潮，永不生锈，对人体无毒性等特征及优点。池边全弧形设计美观大方，同时裙边防返水设计，让多余的水从导水沟排走。 |
| 2 | 新式游泳池及台面 | 个 | 1 | ★婴儿游泳池与豪华背板都采用面层为优质的A级PMMA高分子复合材料一体成型，具有抗压强度高，柔韧性好，耐候性优良；抗氧化，耐酸碱，表面光滑，易清洗（表面细菌残留量远远低于不锈钢，人造石，陶瓷盆和其他普通塑料），耐磨损，寿命长，防腐防潮，永不生锈，对人体无毒性等特征及优点。池边全弧形设计美观大方，同时裙边防返水设计。 |
| 3 | 新式大号游泳池及台面 | 个 | 1 | ★婴儿游泳池与豪华背板都采用面层为优质的A级PMMA高分子复合材料一体成型，具有抗压强度高，柔韧性好，耐候性优良；抗氧化，耐酸碱，表面光滑，易清洗（表面细菌残留量远远低于不锈钢，人造石，陶瓷盆和其他普通塑料），耐磨损，寿命长，防腐防潮，永不生锈，对人体无毒性等特征及优点。池边全弧形设计美观大方，同时裙边防返水设计。 |
| 4 | 护理软包台 | 个 | 1 | 台面放置10公分软包垫，软包垫为全新人造皮革，内置加厚海绵，柔软舒适安全，并且防水防尿无异味，不易变形，光滑使用寿命长等优点，颜色可定制。 |
| 5 | 转角平台 | 台 | 1 | ★婴儿护理台由优质的A级PMMA高分子材质一次成型，该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，无棱角，表面光洁易清洗，细菌附着率极低等特点。 |
| 6 | 柜门及不锈钢支架 | M | 8.39 | 台面支架选用全优质不锈钢材质，高度设计符合人体工程学要求；柜体采用两段式功能区倾斜设计,有效防止工作疲劳。柜内封有防腐防潮的专用PVC隔断板作储物底板，为院方科室提供储物的必要空间。柜门采用双面高密度复合板，金属烤漆，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁等特点，颜色可选。分段倾斜式柜门，更加人性化,利于操作。 |
| 7 | 恒温水控制系统 | 套 | 3 | 阀体材料为优质铜材，采用陶瓷密封技术，寿命长，性能好，恒温出水控制（★温度控制在38℃-40℃为佳），防止水温过高或过低给婴儿带来的惊吓和伤害，配套微电脑控制器同时具有高温断水保护功能。 恒温控制系统：1、★调温精确度±1℃；智能记忆水温，开水即用；★精准控温，温差±1℃以内，冷水失供，自动断水，显示实时水温。 |
| 8 | 洗礼池微电脑控制系统 | 个 | 3 | 大屏液晶中文触摸显示仪表，显示室内温度及水龙头出水温度，高温自动报警功能，须与恒温水控制器配套使用。★一键式给水功能。 1、面板外框尺寸177mm\*100mm，2、电压DC12V，通水孔径16mm . |
| 9 | 游泳池微电脑控制系统 | 个 | 2 | 大屏液晶中文触摸显示仪表，显示室内温度及水龙头出水温度，高温自动报警功能，须与恒温水控制器配套使用。★一键式给排水功能。 1、面板外框尺寸177mm\*100mm，2、电压DC12V，通水孔径16mm . |
| 10 | 中心电源处理系统 | 个 | 1 | 给选套系统提供安全可靠的12v电压，面板开关前置漏电保护器，安全可靠。为整套设备提供安全可持续的用电。 |
| 11 | 三级过滤水处理器 | 套 | 1 | 整体采用食品级304不锈钢外壳，具有良好的深中性，耐蚀性，使用寿命长，高强抗压不漏水，1000L超大流量。★过滤精度0.01微米，有效过滤水中杂质，细菌等有害物质，为宝宝洗浴提供优质的水源保证，不需频繁更换滤芯。 |