一、内窥镜参数

最大插入宽度：Φ≤4.1mm，有效工作距离L=302mm，允差：±3%；AOV 30°，允差：±3°；FOV 60°，允差：-15%，上限不计。适配医院现有机器。

二、输尿管肾镜异物钳

规格型号:5Fr,1.6mm\*580mm

材质:304不锈钢

功能用途：配合输尿管肾镜在临床检查和手术中取出异物。

三、输尿管肾镜活检钳

规格型号:5Fr,1.6mm\*580mm

材质:304不锈钢

功能用途：配合输尿管肾镜在临床检查穿刺取出活检样本，用于病例分析。

四、腹腔镜专用台车

外形尺寸:50cm\*50cm\*125cm

层板尺寸:50cm\*50cm

显示器支架:75mm\*75mm

内窥镜支架高度:0-60cm

标配净重:40Kg

配置:五层层板、底层带抽屉、显示器支架、电子软镜托架