**母乳分析仪评分细则：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分　值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| 1 | 报价35%（主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)\* 35分\*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标 要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），一般参数不满足扣一项2分，重要参数不满足一项扣5分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务10% | 售后服务10分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |

**母乳分析仪招标技术参数**

采购数量1台 预算金额20万元

★1、检测项目：脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、矿物质、锌、铁、钙

2、检测原理：采用红外光谱分析技术

3、适用范围：初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳

★4、自动分析系统：辅食添加指导、乳母代谢调理和营养指导的综合分析；针对每份检测结果自动出具A4中文报告单，全系统可出具多份报告单“母乳成分分析报告单”、“母亲营养状况分析报告单”、“母亲食物交换份报告单”、“母亲推荐食谱报告单”、“母亲图像营养指导报告单”、“母亲快速图片指导报告单”、“儿童体格发育评价报告单”、“儿童喂养行为调查报告单”、“儿童营养状况分析报告单”、“儿童快速图像调查分析报告单”、“儿童FFQ营养状况分析报告单”、“儿童膳食结构分析报告单”“儿童食物交换份报告单”、“儿童推荐食谱报告单”、“儿童图像营养指导报告单”、“儿童快速图片指导报告单”、“儿童疾病营养干预报告单”，充分满足临床需求。

5、重复性：≤0.05%，准确度≤0.03%

6、误差：≤0.1%

7、样品位：≥5个，可同时检测5人及以上

8、测量步骤：一键完成自动测试、无须清洗排空，操作简单、维护方便

★9、检测模式：十项同时检测，采用一次性比色杯，避免样品交叉污染，省去清洗环节，避免水和清洗液对样品的干扰，提高检测精度、稳定性。

10、数据管理：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出、导入等管理

11、数据统计：可对不同哺乳阶段、区域、年龄、胎次等产妇和不同月龄、性别、体重等婴儿的乳汁检测结果进行分类统计

★12、最小样本量：≤0.3ml

13、输出报告：A4中文报告单，自动分析检测结果并生成指导建议，报告实时打印

**商务要求（母乳分析仪）：**

1.供货地点：采购人指定地点。

2.供货期限：①非进口产品在合同签订生效后10个工作日内完成供货；②进口产品在合同签订生效后3个月内完成供货（若采购包中不含进口产品则供应商无需响应②项）。

3.付款方式：合同签订生效后供应商完成安装调试并验收合格使用40天内，成交供应商向采购人提供相关票据，采购人向成交供应商支付合同金额的60%；完成安装调试并验收合格使用6个月后，采购人向成交供应商支付合同金额的30%；完成安装调试并验收合格使用12个月后，采购人向成交供应商支付合同金额的10%。

4.验收：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对服务要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按服务要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行验收。

5.包装和运输：成交供应商负责货物包装，并承担包装费用。任何由于包装原因导致的损失由成交供应商负责，由此产生的其他损失也由成交供应商承担，并且采购人有权拒收包装不符合产品。

6.保险：成交供应商需按照国家法律法规的要求承担本次货物的保险费用。

7.质量要求：满足行业及国家相关质量要求。

8.质保期：验收合格后1年及以上。

**产品预算：20万元 数量：1套**